**附件2：**

**规格参数响应表（每页都必须盖章）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **询价规格型号及参数** | **报价规格及参数** | **偏离情况** | **说明** |
|  | 凝胶成像系统 | **一、配置** | **一、配置** |  |  |
| （1）主机一台，标配彩色触摸屏一个,内置控制软件，内含830万像素CCD相机 | （1）主机一台，标配彩色触摸屏一个,内置控制软件，内含830万像素CCD相机 | 无偏离 |  |
| （2）紫外反射(365nm)光源 | （2）紫外反射(365nm)光源 | 无偏离 |  |
| **二、技术参数** | **二、技术参数** | 无偏离 |  |
| ▲1.芯片分辨率8.3 M像素 | ▲1.芯片分辨率8.3 M像素 | 无偏离 |  |
| 2. 冷却温度 –25ºC | 2. 冷却温度 –25ºC | 无偏离 |  |
| ▲3.冷却时间 小于5分钟 | ▲3.冷却时间 小于5分钟 | 无偏离 |  |
| 4.镜头 F1.4 30 mm | 4.镜头 F1.4 30 mm | 无偏离 |  |
| ▲5.光源：紫外反射(365nm)、蓝光反射(460nm)和白光反射(470-635nm), 成对设计 | ▲5.光源：紫外反射(365nm)、蓝光反射(460nm)和白光反射(470-635nm), 成对设计 | 无偏离 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |